|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Характеристики |
| Жидкокристаллический индикатор  HX3775.  Артикул: АРТ12006 | Статический тип.  Габариты: 45 X 38 X 3 [мм].  Масса: 9,5 [г].  Рабочая температура: -40 ÷ +85 [ºC]  Напряжение питания: 3,3 [В] |
| Жидкокристаллический индикатор  CF49Tx1xx4.  Артикул: АРТ12020 | Статический тип.  Габариты: 26 X 26 X 2,8 [мм].  Масса: 3,6 [г].  Рабочая температура: -40 ÷ +55 [ºC]  Напряжение питания: 3,3 [В] |
| Микронасос.  Артикул: АРТ12004 | Напряжение питания: 3,3 и 5 [В]  Ток потребления номинальный: 30 [мА]  Производительность номинальная: 0,6 [л/мин] |
| Микронасос  Артикул: АРТ12024 | Масса: 32 [г].  Напряжение питания: 3,3 и 5 [В]  Ток потребления номинальный: 30 [мА]  Производительность номинальная: 0,6 [л/мин] |
| Сенсор ECO-SURE(2e). | Габариты: Ø20,5 X 21 [мм].  Масса: 5 [г].  Определяемый компонент: монооксид углерода.  Диапазон измерения: 0 ÷ 500 [ppm]. |