Для калибровки блоков датчиков требуется в розетке РС4ТВ поставить перемычку для разрешения записи.

Номера контактов могут не совпадать в соответствии с приведенным рисунками. Схема переходника для калибровки **прямоугольных датчиков** приведена на **Рис. 1.** Номера контактов в соответствии с текущей китайской нумерацией, разъемы показаны со стороны пайки.




Рис. 1 - Схема переходника для калибровки с разъём РС 4 TB

(металлический разъем).

Датчики, выпущенные до 04.2012 г. калибруется без перемычки. Схема переходника для калибровки **круглых датчиков** приведена на **Рис. 2.**




Рис. 2 - Схема переходника для калибровки с разъём PY07 04T0

(пластмассовый разъем).